Sarnerstrasse 5

Postfach 546

6064 Kerns

Tel. 041 666 31 43

beat.flueck@kerns.ow.ch

www.kerns.ch

**Bewilligungsgesuch Grabarbeiten Trottoire und Gemeindestrassen Kerns**

**Angaben und einzureichende Unterlagen**

Dieses Formular ist mind. 14 Tage vor Baubeginn der Abteilung Tiefbau & Umwelt der Gemeinde Kerns einzureichen. Dem Gesuch sind ein Situationsplan mit den eingezeichneten Aufbrüchen und Fotos des IST-Zustandes des jeweiligen Strassen- oder Trottoirabschnittes beizulegen.

Gesuchsteller: Vorname, Name, Adresse, PLZ Ort, Tel. Nr.

Bauherr: Vorname, Name, Adresse, PLZ Ort, Tel. Nr.

Unternehmung: Unternehmung, Adresse, PLZ Ort

 Kontaktperson, Tel. Nr.

Art des Bauvorhabens:

Ort / Lage der Aufbruch- und Grabarbeiten:

Dauer der Grabarbeiten von:       bis:

Ist eine Sperrung während den Bauarbeiten erforderlich? (bitte zutreffendes ankreuzen)

Sperrung Strasse ja [ ]  nein [ ]

Sperrung Trottoir / Gehweg ja [ ]  nein [ ]

Durchfahrt für Fahrzeuge gewährleistet (min. 3.00 m) ja [ ]  nein [ ]

Durchgang für Fussgänger gewährleistet (min 1.50 m) ja [ ]  nein [ ]

Umleitungen oder Sperrungen sind vorgängig der Arbeitsausführung mit dem Leiter Werkdienst zu besprechen (Tel: 041 666 31 75 oder E-Mail: thomas.arnold@kerns.ow.ch).

Beilagen:

[ ]  Situationsplan zum Gesuchsformular

[ ]  Fotos IST-Zustand Trottoir oder Strasse

Ort/Datum: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Unterschrift: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Gesuchsteller

**Verfügung der Gemeinde Kerns, Tiefbau & Umwelt**

Die Bewilligung zur Ausführung der auf Seite 1 deklarierten Bauarbeiten wird unter folgenden Bedingungen erteilt:

1. **Baustelleninformation**

Allfällige Einschränkungen sind den betroffenen Anwohnern frühzeitig schriftlich durch den Gesuchsteller mitzuteilen.

1. **Signalisation**

Die vorschriftsgemässe Signalisation der Baustellen ist zwingend nach SN 640 886 einzuhalten und ist Sache der Unternehmung, welche mit den Grabarbeiten beauftragt wurde.

1. **Auskunft bestehende Werkleitungen**

Vor Beginn der Arbeiten sind durch den Gesuchsteller Werkleitungspläne einzuholen.

1. **Grabenauffüllungen**

Das Wiedereinfüllen des Grabenabschnittes hat mit gut verdichtbarem Material zu erfolgen. Die Kofferung ist mit einem Kiesgemisch 0/45 und einer Stärke von 60 cm einzubauen.

1. **Belagsarbeiten**

Grabenanschnitte sind mit Kompressormeissel oder Flächenfräse auszuführen. Nachschnitt beidseitig der Grabenbreite + 30 cm mit Kompressormeissel oder Flächenfräse. Randabschlüsse über neuen Leitungsquerungen sind in der Regel zu ersetzen.

1. **Wiederinstandstellung**

Die Randabschlüsse und Belagsinstandstellungen müssen **spätestens 14 Tage** nach den Grabarbeiten durch den Gesuchssteller abgeschlossen sein**.** Die Belagsstärken sind gemäss den Standartaufbauten auszuführen. Die Arbeiten werden nach Abschluss durch den Leiter Werkdienst abgenommen. Die Abnahme muss vorgängig angemeldet werden.

**Standartaufbauten Beläge**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Trottoire / Fusswege** | **D****T** | 25 mm AC 8 N B 70/10060 mm AC T 22 N B 70/100**85 mm** |
| **Strassen** | **D**T | 30 mm AC 8 H PmB Typ E 45/80-6570 mm AC B 22 H PmB Typ E 45/80-65**100 mm** |

1. **Nachbearbeitung / Mängel**

Wird eine Nachbearbeitung der Belagsflicke, der Grabenauffüllung oder der Abschlüsse infolge Setzungen innerhalb von einem Jahr erforderlich, so werden diese innerhalb einer gesetzten Frist von einem Monat vom Gesuchssteller verlangt. Wird die Nacharbeit nicht ausgeführt, wird die Gemeinde Kerns zulasten des Gesuchsstellers die Nacharbeiten in

Auftrag geben und weiterverrechnen.

**Rechtsmittelbelehrung**

Gegen diesen Entscheid kann innert zwanzig Tagen seit Zustellung beim Gemeinderat Kerns, Sarnerstrasse 5, 6064 Kerns schriftlich Beschwerde erhoben werden. Die Beschwerde hat ein klares Rechtsbegehren und eine Begründung zu enthalten. Der angefochtene Entscheid und die Beweismittel sind der Beschwerde beizulegen.

Kerns, \_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_

 Beat Flück, Leiter Tiefbau & Umwelt

Kopie an: - Bauamt